*Превод от английски език*

**АТЕМ ГРУП**

**РМ-ИНВЕСТ ООД**

ул. „Жилянская“ 19, Киев

Украйна, 01033

Тел.: +38 044 520-20-00

Банкова сметка: 26005097340001

Евробанк МФО 380355

**Маркировка за съответствие CE**

година 2012

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**

**EN14411:2012**

**№ 2014**

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:

 Модел №:

 Е0070, Е0080, Е0090, 0010, 0001

Размер: 300Х300 мм.

2. Тип, партиден или сериен номер, или друго обозначение, чрез което да се идентифицира строителния продукт, по изискване Без маркировка на партида

КЛАСИФИКАЦИЯ съгласно стандарт EN14411:2012

Наредба за строителните продукти 305/2011, с водопоглъщаемост Е < 0,5%

3. Предназначение и приложение съгласно производителя на строителния продукт в съответствие с Приложимата хармонизирана техническа спецификация:

Сухо пресованите порцеланови плочки са предназначени за поставяне на пода на закрити помещения в жилищни, обществени и индустриални сгради и постройки.

4. Наименование, регистрирано търговско наименование или търговска марка и адрес за контакт с производителя съгласно изискванията, посочени в чл. 11, ал. 5:

РМ-ИНВЕСТ ООД, адрес: ул. „Жилянская“ 19, 01033, Киев, Украйна

5. Ако е приложимо, име и адрес за контакт с оторизиран представител за дейностите, посочени в чл. 12, ал. 2:

НП – не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и удостоверяване на експлоатационните показатели на строителния продукт, посочени в приложение V:

Система за оценяване 4

7. За декларация за експлоатационните показатели на строителния продукт, включени в хармонизирания стандарт:

НП – не е приложимо

8. За декларация за експлоатационните показатели на строителните продукти, за които е издадена Европейска техническа оценка:

НП – не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование на съществените показатели | Стандарти |
| EN14411:2012 | Действителни резултати |
| Размери, % | - ширина | В=300(600,1200) | +0,5 | В=300(600,1200) | +0,2мм |
|  | - дължина | L=300(600,1200) | +0,5 | L=300(600,1200) | +0,2мм |
|  | - дебелина | Н=7,5 (9,5;12,0) | +10 | Н=7,5 (9,5;12,0) | +4 |
| Отклонение, % | -права повърхност | +0,5 | +0,1мм |
|  | -квадратна форма | +0,6 | +0,1мм |
|  | -плоска повърхност | +0,5 | +0,1 |
| Качество на повърхността | EN14411:2012 | Съответства |
| Водопоглъщаемост, % спрямо теглото | <0,5 | <0,15  |
| Товароносимост до счупване, N | h>7,5мм | Не по-малко от 1300 | Не по-малко от 1600 |
| Якост на извиване, N/mm2 | h>7,5мм | Не по-малко от 35,0 | Не по-малко от 50,0 |
| Дълготрайност – загуба на маса, g/cm3, не повече от |  | 0,18 | 0,40-0,09 |
| -Обемни загуби mm3, макс. |  | 175 | 83-89 |
| Устойчивост при замръзване, периоди, не по-малко от  | 100 | Повече от 150 |
| Коефициент на триене при плъзгане | Класът е определен от производителя | R11 |
| Статичен коефициент на изтриване в резултат на движение на хора с обувки, върху сух под, не по-малко от | 0,35 | 0,49 |
| Статичен коефициент на триене при плъзгане в резултат на движение на хора с обувки, върху мокър под, най-малко | 0,4 | 0,4 |
| Динамичен коефициент на триене в резултат на движение на хора с обувки, върху сух под, не по-малко от | 0,35 |  0,5 |
| Динамичен коефициент на триене в резултат на движение на хора с обувки, върху мокър под, не по-малко от | 0,4 | 0,4 |
| Устойчивост срещу алкални съединения с ниска концентрация | Класът е определен от производителя | Код UHA |
| Устойчивост срещу най-ниска концентрация на киселини  | Класът е определен от производителя | Код ULA |
| Устойчивост срещу алкални съединения с висока концентрация | Чрез метод на изпитване | Код UHA |
| Устойчивост срещу високи концентрации на киселини | Чрез метод на изпитване | Код ULA |
| Устойчивост срещу химикали за домакинството и препарати за баня | Минимален клас UB | Код UA |

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочен т. 1 и 2 съответстват на експлоатационните показатели, декларирани в т. 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т. 4.

11. Ние, долуподписаните

Компания: РМ-Инвест ООД

Адрес: ул. „Жилянская“ 19, 01033, Киев, Украйна

Декларираме, като поемаме изключителна отговорност, че керамичните плочки, произведени чрез полусухо пресоване, отличаващи се с ниска водопоглъщаемост <0,5% (група Bla), глазирани, произведени на производствената линия в РМ-ИНВЕСТ ООД, за които се отнася настоящата декларация, са произведени в условията на внедрена и поддържана система за производствен контрол, за която е издаден сертификат по стандарт ISO № SIC 02040.648 от 21.11.2012 г.

Съгласно Протоколи от изпитания за сертифициране № 21947-Б от 17.12.2013 г., № 24755-Б от 31.12.2013 г. посочените по-горе продукти съответстват изцяло на (EN14411:2006 NEG) „Керамични плочки. Технически условия“ и Наредба за строителните продукти 305/2011.

Маркировката за съответствие СЕ за посочените по-горе продукти е поставена от 2012 г.

Подписано от страна на производителя:

Следва подпис: /не се чете/

(УПРАВИТЕЛ)

Дата: 02.02.2016 г.

 *Кръгъл печат на РМ-Инвест ООД, Киев, Украйна*

Аз, долуподписаната Теодора Стоянова Дюлгерова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ: Декларация за експлоатационни показатели. Преводът се състои от 3 стр.

Преводач*:* Теодора Дюлгерова