**акумулаторен безчетков верижен трион status scb300-20kit**

**ХАРАКТЕРИСТИКА:**

**Акумулаторен верижен трион с дължина на шината 300 мм и обороти на празен ход 3500 об./мин.**

Акумулаторната резачка **SCB300-20 KIT** е лека и удобна за екплоатация. Опъването на веригата се осъществява безключово. Идеален е за рязане на малки до средни по размер дървета, рязане на дърва за огрев и заостряне или нарязване на дървен материал. Защитата от откат и внезапната механична спирачка на веригата Ви защитава, докато работите с резачката. Ергономичната дръжка на акумулаторният трион позволява стабилно да се държи, което го прави удобен за работа и носене.

Притежава висококачествена шина и верига с дължина 30 см. Част от серията акумулаторни инструменти на STATUS UniOne 20V, при която една батерия е подходяща за всички инструменти в същата серия. Доставя се в комплект с батерия 4.0 Ah и зарядно устройство. Светлинният индикатор показва нивото на заряда.

**Гаранция на зарядно и батерия – 1 г.**

**Технически параметри:**

* Напрежение на батерията: 20 V
* Вид на батерията: Li-Ion
* Капацитет на батерията: 4.0 Ah
* Време на зареждане: 120 мин
* Скорост на рязане: 10 м/с
* Вместимост на резервоара за масло: 200 мл
* Дължина на водещата шина: 300 мм
* Обороти на празен ход: 3500 rpm
* Стъпка на веригата: 3/8’’
* Брой звена: 45
* Тегло: 4 кг

**Окомплектовка:**

* Батерия 4.0 Ah – 1бр.
* Зарядно устройство